|  |
| --- |
| ***Памятка населению по эксплуатации газового баллона!***  ***http://adm-rozovskoe.ru/images/24001.jpg http://adm-rozovskoe.ru/images/2401.jpg***  **Газовое оборудование, находящееся в доме должно находится в исправном состоянии и соответствовать техническим требованиям по его эксплуатации.**  1) Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.  2) Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.  3) Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".  4) У входа в одноквартирные жилые дома, в том числе жилые дома блокированной застройки, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".  5)  При использовании бытовых газовых приборов запрещается:  а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;  б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;  в) проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.  6) Заправку баллонов необходимо осуществлять только на специализированных заправочных станциях.  **Почувствовав запах газа в помещении, не в коем случае, «НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ» и «НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ» свет, электроприборы; перекройте кран подачи газа на газопроводе в квартире; проверьте – выключены ли конфорки; откройте окна и двери, что бы предотвратить появление взрывоопасной концентрации газа. Если запах газа не исчезает: покиньте помещение, предупредите соседей и вызовите газовую службу.**  **ПОМНИТЕ: Соблюдение требований пожарной безопасности – это залог Вашего благополучия, сохранности собственной жизни и жизни Ваших близких!!!**  **Телефон вызова пожарной охраны  «101»**  **Телефон вызова газовой службы «104»** |

|  |
| --- |
| **Памятка «О правилах пользования газом в быту»**    Если Вы используете газ в быту, то Вы обязаны:  -  пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства;  иметь инструкцию (памятку) по пользованию газом;  -  строго соблюдать правила эксплуатации газовых приборов;  -  следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции;  -  проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход;  - по окончании пользования газом закрыть краны на газовом приборе и перед ним;  - при размещении баллона внутри кухни закрыть вентиль у баллона;  - при неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства;  - при внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую службу по телефону «04»;  - перед входом в подвалы и погреба до включения света или зажигания огня убедиться в отсутствии запаха газа.  **При появлении в помещении квартиры запаха газа Вы обязаны:**  - немедленно прекратить пользование газовым прибором;   - перекрыть кран к прибору и на приборе;  - открыть окна или форточки для проветривания помещения;  - вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону «04» или «112» (вызывать вне загазованного помещения);  - не зажигать огня, не курить;  - не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы;  - не пользоваться электрозвонком.  **При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице Вы должны:**  - оповестить окружающих о мерах предосторожности;  - сообщить в аварийную газовую службу по телефону «04» или «112» из незагазованного места;  - принять меры по удалению людей из зоны загазованности;  - предотвратить включение и выключение электроосвещения, появление открытого огня и искры;  - до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.  **При эксплуатации газового оборудования Вы обязаны:**  - допускать в квартиру работников предприятий газового хозяйства по предъявлении ими служебных удостоверений в любое время суток для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования;  - обеспечить свободный доступ работников газового хозяйства к месту установки баллонов со сжиженным газом в день их установки;  - ставить в известность предприятие газового хозяйства при выезде из квартиры на срок более 1 месяца;  - своевременно заключать договоры на техническое обслуживание газового оборудования и проверку дымоходов, вентиляционных каналов. В зимнее время необходимо периодически проверять оголовки с целью недопущения их обмерзания и закупорки;  - экономно расходовать газ, своевременно оплачивать его стоимость.  **При эксплуатации газового оборудования запрещается:**  - производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика);  - производить перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры;  - осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями;  - вносить изменения в конструкцию газовых приборов;  - изменять устройство дымовых и вентиляционных систем;  - отключать автоматику безопасности и регулирования;  - пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа;  - пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и вентиляционных каналов в сроки, определенные Правилами безопасности в газовом хозяйстве;  - пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках вентиляционных каналов;  - пользоваться газовыми приборами при отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах;  - оставлять работающие газовые приборы без присмотра;  - допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, а также лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами;  использовать газ и газовые приборы не по назначению;  - пользоваться газовыми плитами для отопления помещений;  - пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха;  - применять открытый огонь для обнаружения утечек газа;  - хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженным газом баллоны;  - без специального инструктажа производить замену порожних баллонов не заполненные газом и подключать их;  - иметь в газифицированном помещении более одного баллона вместимостью 50 л или двух баллонов вместимостью 27 л каждый (один из баллонов запасной);  - располагать баллоны против топочных дверок печей на расстоянии менее 2 м;  - допускать порчу газового оборудования и хищение газа.  **Оказание первой помощи пострадавшим при отравлении бытовым газом.**  Большую опасность в быту представляет бытовой газ, который с воздухом может образовывать взрывопожароопасную смесь. При его неполном сгорании выделяется окись углерода (угарный газ), сернистые соединения и другие побочные продукты, образующиеся при горении. При вдыхании этих продуктов человек может получить острое отравление и даже со смертельным исходом. При отравлении бытовым газом пострадавшего вынести на свежий воздух и положить так, чтобы его голова находилась ниже ног. Вызвать скорую помощь.  **Меры безопасности по предупреждению отравления бытовым газом**  С целью предотвращения отравления газом в быту необходимо выполнять следующие меры предосторожности:  - не находитесь длительное время на кухне при включенном газе (особенно больные и престарелые);  - не разрешайте детям играть или делать уроки на кухне;  - не обогревайте помещение квартиры газом;  - не открывайте максимально газовые краны;  - следите за цветом пламени (желтый цвет пламени свидетельствует о неисправности горелки);   посуду с широким дном ставьте на подставку с высокими ребрами;  - не оставляйте горящие газовые приборы без присмотра;  - во время пользования газовой плитой откройте форточку, а дверь кухни закройте;  - после выключения газа проветрите кухню в течение 15-20 мин;  - используйте воздухоочистители или вытяжные вентиляторы. |